**JACK МАШИНЫ ДЛЯ НАСТРАЧИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПО КОНТУРУ**

**18.10.2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | Краткие технические характеристики | Розница,$ |
| JACK JK-T1310D | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Рабочее поле **130х100** мм. | **5 647** |
| JACK JK-T1310D-F1 | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Рабочее поле **130х100** мм. В комплекте с **перекидной** лапкой. | **5 852** |
| JACK JK-T2210 | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Рабочее поле **220х100** мм. | **5 852** |
| JACK JK-T2210-F1 | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Рабочее поле **220х100** мм. В комплекте с **перекидной** лапкой. | **6057** |
| JACK JK-T2210-MST-D | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. Поле шитья **220х100** мм. С приспособлением для пришивания **липучки** "велкро" с блоком для нарезания заданных размеров липучки и ее подачи под прижимную планку. | **12 800** |
| JACK JK-T3020 | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Рабочее поле **300х200** мм. | **8 932** |
| JACK JK-T3020-F4 | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Рабочее поле **300х200** мм. В комплекте с **отъезжающей** лапкой. | **9959** |
| JACK JK-T6040 | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Рабочее поле **600х400** мм. | **11396** |
| JACK JK-T10040 | Автомат для настрачивания деталей изделий по контуру. Предназначен для тяжелых материалов. Полноценная операционная система и возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя без необходимости перезапуска машины. 999 видов вышиваемого шва или рисунка. Рабочее поле **1000х400** мм. | **12423** |
| Машина для пришивания деталей по контуру Jack MS-100А-95STYX-F11 С ЛАЗЕРОМC:\Users\User\Desktop\Картинка.jpg | Машина-автомат для настрачивания деталей по контуру.Машина оснащена серводвигателем, что способствует низкому уровню шума и вибрации. Большой жидкокристаллический дисплей. Полноценная операционная система.Загрузка шаблонов через USB-накопитель.Передача данных по Wi-Fi. Возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя, без необходимости перезапуска машины. Интеллектуальное распознавание шаблонов.Шарико-винтовая передача по оси У. **Лазерная резка.**Усиленная конструкция для снижения шума и вибрации.Поле шитья - **1400х950** мм. Высота подъема лапки **17** мм. Скорость шитья **3000** ст/мин.Для пошива рисунков и закрепок, стачивания деталей; притачивания этикеток, эмблем, застежек типа "велкро". Декоративная обработка карманов и нанесение закрепки. | **11 300** |
| Машина для пришивания деталей по контуру Jack MS-100А-95SSYX-F11 С ЛАЗЕРОМC:\Users\User\Desktop\Картинка.jpg | Машина-автомат для настрачивания деталей по контуру.Машина оснащена серводвигателем, что способствует низкому уровню шума и вибрации. Большой жидкокристаллический дисплей. Полноценная операционная система.Загрузка шаблонов через USB-накопитель.Передача данных по Wi-Fi. Возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя, без необходимости перезапуска машины. Интеллектуальное распознавание шаблонов.Шарико-винтовая передача по осям Х и У. **Лазерная резка.**Усиленная конструкция для снижения шума и вибрации.Поле шитья - **1400х950** мм. Высота подъема лапки **17** мм. Скорость шитья **3000** ст/мин.Для пошива рисунков и закрепок, стачивания деталей; притачивания этикеток, эмблем, застежек типа "велкро". Декоративная обработка карманов и нанесение закрепки. | **12 700** |
| Машина для пришивания деталей по контуру Jack MХ-100 С ЛАЗЕРОМC:\Users\User\Desktop\Картинка.jpg | Машина-автомат для настрачивания деталей по контуру с **вращающимся игловодителем**.Машина оснащена серводвигателем, что способствует низкому уровню шума и вибрации. Большой жидкокристаллический дисплей. Полноценная операционная система.Загрузка шаблонов через USB-накопитель.Передача данных по Wi-Fi. Возможность загрузки параметров для пошива с внешнего носителя, без необходимости перезапуска машины. Интеллектуальное распознавание шаблонов.Шарико-винтовая передача. **Лазерная резка.**Усиленная конструкция для снижения шума и вибрации.Поле шитья - **1400х950** мм. Высота подъема лапки **15** мм. Скорость шитья **2800** ст/мин.Для пошива рисунков и закрепок, стачивания деталей; притачивания этикеток, эмблем, застежек типа "велкро". Декоративная обработка карманов и нанесение закрепки. | **16 000** |